Handleiding Crêpeplaat:

Stekker in het stopcontact.

Smeer met een kwast de kooplaat in met bakolie.

Zet de thermostaat op 110 graden en het apparaat aan (ON), het stroomlampje gaat aan.

Zodra de temperatuur is bereikt gaat het stroomlampje uit.

Als u klar bent zet u het apparaat uit( OFF) en laat deze afkoelen voordat u de overtollige olie verwijdert.