Handleiding enkel en dubbele contactgrill :

Stekker in het stopcontact , een enkele grill verbruikt 1500Watt en een dubbele verbruikt 2900Watt.

Houd u hier aub rekening mee bij het gebruik, indien er niet voldoende spanning voor handen , gaan ze wel aan maar worden ze niet heet genoeg.

De werking is eenvoudig op de gewenste temperatuur instellen en u kunt ermee aan de slag.

Er zit een vetopvangbakje bij.